**开化县人民医院医疗设备院内比选采购公告**

一、项目基本情况及要求

高质量发展项目预算大于5万低于15万的医疗设备的技术规格参数和要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **设备名称** | **数量** | **预算 （万元）** | **技术参数要求** |
| 1 | 心电遥测 | 5 | 6.6 | 1. 支持3导/5导ECG、RESP、SPO2参数实时、连续监测、测量结果稳定、精准
2. 无线传输信号强，能与原内一科心电工作站连接
3. 原厂质保大于等于五年
4. 定期检测、维护

5、提供遥测机器重复性使用背袋≥3个/台6、每台增配导联线一副7、配备锂电池8、抗运动算法，智能抗扰9、含有室上性、室性、房性等多种心律失常检测10、带彩色屏幕尺寸≥3.5英寸 |
| 2 | 高频电刀 | 1 | 8 | 1. 具有开机自检功能
2. 具有单双极模式
3. 安全性高
4. 输出稳定性好
5. 工作模式≥11种，具备单极电切≥5种，单极电凝≥3种，双极凝模式具备≥3种效果可调
6. 每年上门免费质检一次
7. 原厂质保大于等于五年
8. 单极电切最大功率≥300W
9. 单极电凝最大功率≥200W

硬件配置：主机一台，可移动台车一辆，单极脚踏一个，双极脚踏一个，万用转换接头一个，负极板5片，电刀笔5把 |
| 3 | 全自动医用血压计 | 7 | 13.6 | 1. 上臂式，由主机、搁手板、臂筒（袖带）、电源适配器等组成
2. 测量精度高、重复性好，误差范围小于等于±3mmhg；精度保障需提供符合中国高血压指南要求的认证网站上查询证明材料
3. 配备：主机、工作站、袖带≥2只/台
4. 与医院HIS对接（含接口费）总价,不含接口费总价。总院6台+分院1台

5、原厂质保大于等于五年 |
| 4 | 抢救床 | 4 | 12 | 内镜中心用，床体宽度小于800mm，大于600mm1. 材质好，最大承重180公斤以上，不变形；推行轻便
2. 床垫方便清洁消毒（抗菌优质材质），具备防水功能
3. 配备高质量的静音万向轮，具备刹车装置；
4. 配备可升降的四片分段式护栏和约束带，保障安全，防止跌落
5. 配备可调节的输液架，方便病人输液
6. 电动升降功能，床高低电动升降，背部电动升降≥70°
7. 可作为内镜检查诊疗床使用也可变换座椅复苏位使用
8. 配备有导向功能的中心第五轮
9. 原厂质保大于等于五年
 |
| 5 | 筋膜枪 | 1 | 7 | 1. 材质好，重量轻，便于使用
2. 高频震动、频率稳定
3. 缓解疼痛效果好
4. 保修期大于等于五年
5. 付款方式：安装验收合格三个月内付全款
 |
| 6 | 带吸烟机理疗床 | 2 | 5.2 | 1. 吸烟机与床分体式
2. 吸烟罩材质好，耐高温，高度可调节
3. 要求强劲排烟、烟雾不溢散

4、原厂质保大于等于五年配置要求：吸烟机、艾灸排烟系统、艾灸床、管路、固定架 |
| 7 | 督脉熏蒸床 | 2 | 14 | 1. 临床应用范围广，可适应产后康复、中医妇科、中医骨伤科等
2. 精准控温，实时监测药液体感温度；可视化管控，分区控制
3. 材料安全，保养方便，使用寿命厂
4. 具备热喷功能
5. 无需外接水管，移动方便
6. 床面熏蒸区域根据人体工程学结构合理设计，可灵活选择颈部、肩部、胸部、腰部、腹部、腿部进行熏蒸治疗
7. 原厂质保大于等于五年
 |

备注:请各供应商按预算金额内报价，超出预算金额的报价作无效标处理

付款方式：安装验收合格一个月内付全款（使用高质量发展资金，如资金未到位付款相应延期）。

二、投标文件格式必须按照指定格式编制，按如下顺序编制成册：

1、封面；2、目录(做好页码)；3、产品报价及配置清单（需按附件1模板格式填写签字盖章）；4、产品自身技术参数介绍、与需求技术参数对比偏离表；5、售后服务相关承诺；6、公司及产品三证（注册证包含设备及相关耗材，**第5项无需提供医疗器械注册证**）；7、代理授权书；8、法人授权书；9、被授权人（议标代表）身份证复印件；10、提供投标机型的近两年浙江省内二级及以上医疗机构用户名单（提供合同复印件证明）；11、产品彩页；12、中小企业申明函（厂家及经销企业）；13、如设备配套耗材后期非设备投标公司供应，请提供后期耗材供应公司相关资料。

以上资料准备齐全后，一正（带公章，含彩色样本）二副共计三份，封装成册。响应人应将纸质响应文件密封包装，并在外包装上注明项目名称、响应人名称（响应人名称应写全称），且在封口处加盖单位印章。选择参加多项目的投标的单位，投标文件应分别编制、装订和包封。所有投标文件必须封装。

三、响应文件递交的截止时间：2025年07月28日12:00时之前递交到开化县人民医院门诊4楼接待室，或将响应文件于2025年07月28日12:00时之前寄到浙江省衢州市开化县凤凰中路59号开化县人民医院采购中心，逾期送达恕不接受。

四、院内比选评议开始时间：2025年07月28日14:00时

五、成交供应商确定：本次评标采用综合评分法，实行百分制，总分100分。评标委员会成员按照专家评分表（见附件二）内容和分值设置以记名方式独立评定打分。汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留一位）即为各供应商的综合得分，按自高向低次序排出评标结果排序。综合得分相同，按“技术分”项得分高低顺序排列

六、本次招标有关信息刊登网站：开化县人民医院官网（www.khxrmyy.com）

七、本公告不明事宜联系人：陈先生0570--6070689周一至周五 08:00-11:30，13:30-17:00）

附件：

1. 开化县人民医院医共体医疗设备院内比选采购报价表
2. 开化县人民医院设备类专家评分表

开化县人民医院

2025年7月21日

附件一：

开化县人民医院医共体

医疗设备院内比选采购报价表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 |  | 报价时间 |  |
| 设备名称 |  | 品牌型号 |  |
| 投标公司报价（大写和小写人民币） |  |
| 医展会上架价格 |  |
| 其它优惠条件服务承诺 | 到货时间：合同自签订后 个自然日内。保修期：耗材情况：选购件：其它承诺：付款方式：操作与维修培训： |
| 投标公司 | 投标公司：联系人：联系方式： |

**备注：如发现投标所报价格高于区域市场价或有违纪行为，采购方有权取消其投标资格。**

配 置 清 单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本配置 | 品牌型号 | 数量 | 报价 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 选配 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 耗材 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 培训发案 |
|  |  |

附件二：

设备类专家评分表

|  |
| --- |
| 投标供应商专家评分表 |
| 项目名称 |  |
| 评分项 | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 |
| 技术分30 |  |  |  |
| 配置分20 |  |  |  |
| 品牌分10 |  |  |  |
| 售后服务10 |  |  |  |
| 价格分30 |  |  |  |
| 总得分（100分） |  |  |  |

评分专家（签名）： 日期： 年 月 日

\*评分规则：

1. 技术分：根据产品功能实现方式、技术成熟度、技术专利、外观尺寸、使用年限等对临床需求的影响度情况由专家酌情给分

2、配置分：配置满足招标需求得15分，高于招标需求的加1-5分，低于招标需求的扣1-15分。

3、品牌分：以近两年用户情况、市场占有率及市场口碑为参考，最高者得10分，其次视差距情况，由专家酌情给分

4、售后服务分：根据培训方案、维修保养巡检方案由专家酌情给分，保修期满足招标需求得3分，大于招标需求的每增加1年得1分，服务分10分封顶

5、价格分计算公式：最低报价/最终报价\*30，取小数点后一位